**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Gmina Sieraków: „Szatnia na Medal” w Gminie Sieraków**

**Ogłoszenie w BZP:** nr 510118484-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej** nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak
Numer ogłoszenia: 532753-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Informacje dodatkowe:**
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Realizacja zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Zamówienie obejmuje remont budynku szatni „Orlik 2012” w Sierakowie.

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Sieraków, Krajowy numer identyfikacyjny 63125892200000, ul. ul. 8 Stycznia  38, 64-410  Sieraków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 953 011, e-mail inwestycje@sierakow.pl, faks 612 955 898.
Adres strony internetowej (url): www.sierakow.pl ; bip.wokiss.pl/sierakow/

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Szatnia na Medal” w Gminie Sieraków

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):* RIK. 271.3.2020.I

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Szatnia na Medal”. Szatnia zlokalizowana jest w Sierakowie, przy ul. Wronieckiej 25 dz. nr 2020/10. Modernizacja obiektu Orlik w Sierakowie jest konieczna ze względów podniesienia standardów szatniowo – sanitarnych oraz zwiększenia poprawy estetyki i wyglądu obiektu sportowego. Prace remontowe obejmują: 1. Naprawę dachu w tym m.in.: wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownikiem, wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych, rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych, rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku, wymiany rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm, rozebranie elementów więźb dachowych (deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe), wzmocnienie dwustronne konstrukcji dachu, ślepa podłoga z płyt wiórowych-deskowanie płytami OSB III, uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2, wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek grubości 32 mm wykonane z profilu okapu, konstrukcje szkieletowe oszczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do 160 mm, docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ośnieży- styropian z 1 warstwa siatki, obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwustronną, wyrzutnie dachowe kołowe typ D, G, E o średnicy 200 mm z pionowym wylotem powietrza. 2. Prace budowlane będą polegały na: zerwaniu i rozebraniu posadzek cementowych, wymiana posadzek, cokolików, rozebranie okładziny ściennej, wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych, odbicie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2, uzupełnianie tynków wewnętrznych na stropach kat. III, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, gruntowanie podłoża preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem 3. Prace wodno-kanalizacyjne obejmują: wymiana podejścia z rur z PCV o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową, wymiana podejścia z rur PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową, wymiana wypustów ściekowego żeliwnego o śr. 50 mm, wymiana baterii natryskowej, przeczyszczenie podejścia odpływowego, przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego i poziomego o śr. 50-80 mm 4. Prace elektryczne polegające na sprawdzeniu i wykonaniu pomiarów obwodów elektrycznych niskiego napięcia. 5. Prace zewnętrzne: przecieranie istniejących tynków zewnętrznych i ich uzupełnienie, malowanie tynków zewnętrznych

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:** nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45220000-5

**Dodatkowe kody CPV:** 45210000-2, 45330000-9, 45311200-2, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów:** nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05/06/2020 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 188087.01 **Waluta** pln **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "PAKO" Jarosław Gumny** Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kalinowa 2 Kod pocztowy: 64-420 Miejscowość: Kwilcz Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 199342.07 Oferta z najniższą ceną/kosztem 135300.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295200.00 Waluta: pln **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**Burmistrz Gminy
mgr Witold Maciołek**